Приложение № 2

к решению ГКРЧ

от 3 сентября 2013 г.
№ 13-20-08

Основные технические характеристики РЭС сухопутной подвижной службы личного пользования в полосе радиочастот 26960-27410 кГц

(СиБи-диапазон)

| Наименование параметра | Значение параметра | Размерность параметра |
| --- | --- | --- |
| Класс излучения | АЗЕ, F3E, J3E | - |
| Средняя мощность передатчика для класса излучений A3E, не более | 4 | Вт |
| Максимальная мощность передатчика для класса излучения F3E, не более | 4 | Вт |
| Пиковая мощность огибающей для класса излучения J3E, не более | 12 | Вт |
| Частотный разнос между соседними каналами | 10 | кГц |
| Относительный уровень побочных излучений передатчика РЭС | В соответствии с действующими нормами ГКРЧ |
| Ширина полосы излучения и внеполосные излучения передатчика РЭС | В соответствии с действующими нормами ГКРЧ |
| Ширина диаграммы направленности в горизонтальной плоскости | 360 | град |
| Коэффициент усиления антенны не более | 1,73 | дБи |